床单位臭氧消毒机

一、主要功能：

1、微电脑程序控制，中文液晶显示屏，触感面板操作；

2、采用高精度实时时钟芯片控制；

3、可手动压缩、手动消毒，轻松完成个性化的消毒需求；

4、可全自动压缩、全自动消毒一体式控制方式，轻松完成整个消毒过程；

5、双通道双路输出，可单路通道或双路通道进行处理；

6、采用高频陶瓷放电发生器，纯度高降低物理吸附作用的影响，安全可靠、消毒能力强，消毒效果稳定；

7、臭氧发生器具有故障监测、报警功能；

8、臭氧发生器具有超温监测、报警、停机保护功能；

9、内设臭氧还原功能，臭氧还原时间快；

10、内置空气过滤、干燥系统，氮氧化物低，发生器使用寿命长；

11、配置空气压缩机，大功率，使臭氧能完全迅速深入棉絮中央进行消杀

12、臭氧输出管采用隐藏式设计，其出气嘴选用不锈钢材质，耐腐蚀，无耗材投入；

13、消毒床罩接气嘴采用高密度聚乙烯树脂，使用时间长；

14、消毒床套接气嘴采用三层ABS板、二层硅胶板加工成型，有效防止气体泄漏。

二、主要技术参数：

1、额定电压：AC 220V±22V

2、额定频率：50Hz±1Hz

3、功率：≤1200W

4、臭氧浓度：≥500mg/m3

5、消毒时间：1min-120min任意设定，自动保存

6、压缩时间：0S-99S任意设定，自动保存

7、臭氧泄漏量：＜0.07mg/m3

8、臭氧还原时间可调：1s-99min

9、臭氧浓度可调：多档位可调

三、其它：

1、提供消毒产品卫生安全评价报告

2、提供保修期12个月