电梯基本要求及现场情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 主要参数 | 电梯选型 | 无机房货梯 |
| 额定载重量（kg） | 1275 |
| 额定速度（m/s） | 1 |
| 轿厢尺寸（宽\*深） | 2.0\*1.4 |
| 井道尺寸（宽\*深） | 2.5\*2.2 |
| 厅门尺寸（宽\*深） | 1.1\*2.1 |
| 厅门洞口尺寸（宽\*高） | 1.3\*2.2 |
| 底坑深度（m） | 1.55 |
| 层站数 | 3 |
| 顶层层高（m） | 3.6 |
| 提升高度（m） | 7.5 |
| 开门方式 | 中分门 |
| 台数 | 1 |

本无机房货梯，还须满足以下要求：

（1）轿厢门开启的净宽度不应小于900mm，电梯门完全开启时间应保持不小于3s；

（2）轿厢内应设置电梯运行显示装置；

（3）验收合格交付使用后，免费质保和维修保养3年。