血透室设备柜制作项目服务要求

**一、技术参数及要求：**

1、柜体材质：采用18mm厚实木免漆板制作，每台透析机后面开一个600\*800mm活动门，以方便安装检修，

2、设备柜长度根据现场平面布置制作。

3、设备柜顶部加工安装相应规格宽度的石英石台面，边口加工成直型双沿边，石英石厚度为15mm。

**二、其他要求**：

1.成交后20天内完成所有设备柜制作及安装；

2.所有设备柜质保期为24个月。

3.项目报价应包含货物材料、运输、安装、验收合格交付使用之前

及质保期内质保服务等等所有其他有关各项的含税费用。