**电梯基本要求及现场情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 主要参数 | 电梯类型 |  乘客电梯 |
| 额定载重量（kg） | ≥2000kg |
| 层/站/门 | 13层13站13 门  |
| 电梯井道 | 井道结构 | ■框架剪力墙 □混凝土 □钢结构 |
| 圈梁间隔距离（M） |  2.0 M一档 |
| 井道尺寸 （㎜）（宽×深） | 宽2300 mm× 深 3050 mm |
| 底坑深度 （㎜） | 1600mm |
| 顶层高度 （㎜） | 4600mm |
| 机房 | 机房尺寸 （㎜）（宽×深×高） | 宽 6620 mm ×深8100 mm×高 3150 mm |